**接口图**



**插针及PIN定义**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口号 | 位号名称 | 功能 | 接口PIN定义 |
| 1 | AUTOPW\_ON | 默认1，2（上电自动开机）  2，3（取消自动开机） |  |
| 2 | F\_AUDIO | 前置音频接口 |  |
| 3 | F\_USB | 前置USB2.0接口 |  |
| 4 | FUSB2 | USB接口和红外控制接口 |  |
| 5 | F\_PANEL | 前面板接口 |  |
| 6,11 | SYS\_FAN，CPU\_FAN | 风扇插针 |  |
| 7 | J19 | VGA 插针 |  |
| 8 | HD1 | GPIO插针 |  |
| 6 |  |  |  |
| 9 | JLVDS | LVDS接口 |  |
| 10 | J1 | LVDS 电源及控制信号接口 |  |
| 12 | J2 | PS2插针 |  |
| 13 | COM2 | COM口插针(第9PIN默认为5v供电) |  |
| 14 | ATX | ATX电源输入接口 |  |
| 15 | CLR\_CMOS | 清除CMOS  默认(1，2 )PIN  (2,3) 清除 |  |
|  |  |  |  |