BH09-01:10寸PP棉
1	过滤精度:5微米
2	尺寸:10寸
3	颜色:白色
4	材质:深度纤维
5	用途:第一级过滤
6	特点:可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质
7	包装:100个/件

BH09-02:10寸UDF颗料炭
10	口径:70mm
11	尺寸:10寸
12	外壳颜色:蓝色
13	材质:颗粒活性炭滤芯
14	用途:第二级过滤，用于吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味等。
15	特点:本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。
16	包装:25个/件

BH09-03:10寸CTO棒炭
24	适用PH值:1-13
25	尺寸:10寸
26	外壳颜色:灰色
27	材质:炭棒滤芯
28	用途:第三级过滤
29	特点:具有极强的吸附能力，可去除水中的农药、余氯等有机物、臭味、异色以及强致癌物三氯甲烷等， 效      果很好。
30	包装:40个/件

BH09-04:后置椰壳小T33
33	接头口径:1/4内牙进出口
34	尺寸:10寸
35	外壳颜色:白色
36	材质:活性炭滤芯
37	用途: 适用于反渗透家用纯水机或净水器的终端。
38	特点: 更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良
         好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保
纯净甘甜可口。
41	包装:50个/件
BH09-05:前置小T33
42	口径:1/4内牙进出口
43	尺寸:10寸
44	外壳颜色:白色
45	材质:PP滤芯
46	用途:第一级过滤
47	特点:可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质
48	包装:50个/件

BH09-06:大T33
51	接头口径: 1/4内牙进出口
52	尺寸:10寸
53	外壳颜色:白色
54	材质:活性炭滤芯
55	用途:适用于反渗透家用纯水机或净水器的终端。
56	特点:更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良
好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保
纯净甘甜可口。
59	包装:50个/件
BH09-07:RO膜
60	规格:50G/100G
61	尺寸:10寸
62	颜色:蓝色
63	材质:反渗透膜
64	用途:装入RO膜壳用于纯水机的第四级过滤
65	特点:为0.0001微米（百万分之一公分）超微小的孔径，以逆渗透原理，将水中所含不纯物质如热源、滤过性病毒，细菌，毒素、化合物重金属（砷、钴、镉、汞）等有害物质，金属盐类及金属盐类、游离子等危害人体健康物质。精密过滤使杂质与纯水分离，并制造出纯净无菌的可生饮的饮用水。

BH09-08:插入式超滤膜
74	平口处直径:5.6cm
75	尺寸:10寸
76	颜色:白色
77	材质:聚丙稀腈
78	用途:插入RO膜壳中用于五级超滤机的第四级过滤
79	特点: 浓缩和分离水中大分子物质、微粒、胶体、有机物，截留细菌、藻类等。三重方 式截留大分子物质：在膜孔内吸附（一次吸附）；在微孔中停留被去除（阻塞）；在膜表面被机械截留。膜丝特殊的制作工艺技术保证水通量大，不易堵塞。滤芯可以反复清洗，寿命长。
BH09-09:中空纤维超滤膜
85	规格:卧式
86	尺寸:100mm*320mm
87	流量:600L/H
88	材质:塑料
89	用途:用于单级超滤机的过滤
90	特点: 浓缩和分离水中大分子物质、微粒、胶体、有机物，截留细菌、藻类等。三重方 式截留大分子物质：在膜孔内吸附（一次吸附）；在微孔中停留被去除（阻塞）；在膜表面被机械截留。膜丝特殊的制作工艺技术保证水通量大，不易堵塞。滤芯可以反复清洗，寿命长。

BH09-10:韩式微滤
96	口径:1/4管径
97	尺寸:65mm*285mm
98	颜色:白色
99	材质:PP纤维
100	用途:适用于快接式净水器的第一级过滤
101	特点:韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

BH09-11:韩式椰壳活炭
110	口径:1/4管径
111	尺寸: 65mm*285mm
112	颜色:白色
113	材质:椰壳活性炭滤芯
114	用途:适用于快接式净水器的第二级过滤
115	特点:韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

BH09-12:韩式后置小T33
128	口径:1/4管径
129	尺寸:50mm*94mm
130	颜色:白色
131	材质:活性炭滤芯
132	用途:用于纯水机和净水器的终端
133	特点:韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保纯净甘甜可口。

BH09-13:  卡接微滤
144	规格:卡接式
145	尺寸:65mm*285mm
146	外壳颜色:白色
147	材质:PP纤维
148	用途:适用于快接式净水器的第一级过滤
149	特点:韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

BH09-14:卡接椰壳活炭
158	规格:卡接式
159	尺寸:65mm*285mm
160	颜色:白色
161	材质:椰壳活性炭滤芯
162	用途:适用于快接式净水器的第二级过滤
163	特点:韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。
BH09-15:卡接后置小T33
176	规格:卡接式
177	尺寸:65mm*285mm
178	颜色:白色
179	材质:活性炭滤芯
180	用途:用于纯水机和净水器的终端
181	特点:韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保纯净甘甜可口。

BH09-16:卡接头
192	口径:1/2内牙
193	尺寸:
194	颜色:白色
195	材质:塑料
196	用途:用于连接与固定卡接滤芯
197	特点:结构简单，更换方

BH09-29:小T弱碱性
192	进出水口径:1/4内牙
193	尺寸:10寸
194	颜色:白色
材质:矿化滤芯
用途:使得经过矿化滤芯生产的净水，比普通净水更具有益矿物质。远红外矿化球具有活化功能，经远红外辐射，水中大分子集团变为小分子集团，从而水中含氧量增加，使水具有更好的生物活性，能加快人体吸收，能够改善微循环，有益于身体健康。长期饮用经过该矿化滤芯处理的水，具有调节人体机能平衡，提高免疫力，防治肾脏结石、清洁血管内壁、促进新陈代谢、防治皮肤疾病等多种功能，尤其适合于过量饮用普通瓶装纯净水而造成的矿物质缺乏综合症。
特点:对流过的水进行微磁处理，同时释放多种对人体有益的矿物质，调节口感， 甘甜恬人。

BH09-27:小T树脂
192	口径:1/4内牙
193	尺寸:10寸
194	颜色:白色
195	材质:树脂
196	用途:水过滤，耐酸，耐碱，耐底温，防静电。
特点:树脂是一种多孔的、不可溶性交换材料。软水机中树脂滤芯内装有千百万颗微细的塑料球(珠)，所有小球都含有许多吸收正离子的负电荷交换位置。当树脂处在新生状态时��这些电荷交换位置被带正电荷的钠离子占据。当钙和镁经过树脂贮槽时，它们与树脂小珠接触，从交换位置上取代钠离子。树脂优先结合带较强电荷的阳离子，钙和镁离子的电荷比钠离子强。取代钠阳离子然后向下通过树脂“床”��流出软水机��这样软水机就送出了“软”水。最后，所有的树脂交换位置均被钙和镁占据，再不能进行工作了。树脂滤芯的再生是用氯化钠和水的稀溶液进行的。当你用了一段时间后,感觉口感有点涩,可以将软化滤芯拿出来,用饱和食盐水浸泡一晚,然后在使用。再生原理是,稀盐水溶液流经树脂，与载有钙和镁离子的树脂小珠接触。尽管钙和镁离子带有的电比钠离子强，但浓盐溶液含有千百万个较弱电荷的钠离子，有取代数目较少的钙和镁离子的能力。当钙和镁离子被取代(交换后)，最终，交换位置全被钠离子占据，我们说树脂已经再生，已作好了下一次软化(工作)循环的准备。

BH09-26:小T净矿磁
197	口径:1/4内牙
198	尺寸:10寸
199	颜色:黄色    
200	材质:净矿磁
201	用途:水过滤
特点：能有效去除水中为有毒物质、净化水质、麦饭石含有人体所必须的钾、钠、镁、磷、常时的元素喝锌、铁、硒、铜、锶、碘、偏硫酸等十八代微量元素，在通常情况下麦饭石溶出液中四种微量元素（偏硅酸、SR、ZN、FK)含量超过国家标准，四大特性：一、生物活化二、吸附性 三、矿化性 四、水质调整 

BH09-25:大T椰壳碳+KDF
202	口径:1/4内牙
203	尺寸:10寸
204	颜色:白色
205	材质:活性碳
206	用途:水过滤
特点：KDF是一种高纯度的铜合金，能够完美去除水中的重金属与酸根离子，提高水的活化程度，更有利于人体对水的吸收，保护人体健康，促进人体新陈代谢。就是用这种材料制成了KDF滤芯。这种滤芯用在净水器中是一种最好的配置。美国MUL欧氏净水器也就使用了美国最先进的KDF材料。KDF水处理介质是一种独一无二的、新颖的，符合环保要求的水处理介质。是目前较为理想的水处理方法。KDF55处理介质为高纯铜/锌合金，通过电化学通过试验可以进一步证明，KDF处理介质防止矿物硬垢的形成和积累，主要是阻止方解石形态碳酸钙的结晶。采用扫描电子显微镜和X射线衍射进行结晶学研究证明，未经KDF处理的水中产生的硬垢是一些相对大的、具有规则形态的针状钙盐和镁盐的结晶，这些盐类质地坚硬、溶解度低、具有网状结构，是玻璃石灰石垢。经过KDF处理介质的水中结成的垢，从根本上改变了碳酸钙（镁）结晶的形态，垢形相对变小，外观平坦呈圆形、颗粒形和棒形，都是由不坚硬的粉状成分组成的，这些成分不会粘附于金属、塑料或陶瓷的表面，很容易用物理过滤方法将它们除去。氧化—还原（电子转移）反应有效地减少或除去水中的氯和重金属，并抑制水中微生物的生长繁殖。
BH09-24：大TCTO
207	口径:1/4内牙
208	尺寸:10寸
209	颜色:白色
210	材质:活性碳
211	用途:水过滤
特点:本滤芯外观跟大T33一样，但里面是烧结式活性碳，手感较一体PP重，较大T33轻一点。摇一摇，大T33可以感觉到里面颗粒状的活性碳在动，这个就不会动。采用优质果壳活性碳，有效去味，并同时可堵住第二支滤芯冲出来的大颗粒碳粉，功能和里面材质同网状CTO活性碳一致，都用于箱式净水机里第三级过滤，使用寿命约4-6个月。
BH09-23：大TPP棉
212	口径:1/4内牙
213	尺寸:10寸
214	颜色:白色
215	材质:PP棉滤芯
216	用途:水过滤
特点:高精度PP纤维滤芯，孔径致密、均匀，过滤效率高达99%以上，可有效滤除水中的泥沙、铁锈、杂质、悬浮物。
BH09-22：大T能量芯
217	口径:1/4内牙
218	尺寸:10寸
219	颜色:白色
220	材质:活性碳
221	用途:水过滤
特点:大T33能量滤芯采用食品级的塑料壳体，内盛多种功能陶瓷球，按照科学的配比组成。大T33能量滤芯可根据客户的需要制成具有活性的小分子团谁、偏碱性水和富含微量矿物元素的健康水。采用天然稀有矿石以及目前饮水行业最先进的材料，经过技术加工和800度低温烧结而成。负电位球在侵泡过程中，瞬间将水分子击穿，产生-OH离子，从而使水的负电位从+200mv下降到0mv致-500mv。PH值调制7.5左右，并产生大量的气泡中富含氧
BH09-28：小T能量芯
222	口径:1/4内牙
223	尺寸:10寸
224	颜色:白色
225	材质:活性碳
226	用途:水过滤
特点:采用天然稀有矿石以及目前饮水行业最先进的材料，经过技术加工和800度低温烧结而成。负电位球在侵泡过程中，瞬间将水分子击穿，产生-OH离子，从而使水的负电位从+200mv下降到0mv致-500mv。PH值调制7.5左右，并产生大量的气泡中富含氧
BH09-21：大T弱碱性
227	口径:1/4内牙
228	尺寸:10寸
229	颜色:白色
230	材质:矿化滤芯
用途:对流过的水进行微磁处理，同时释放多种对人体有益的矿物质，调节口感， 甘甜恬人。
特点:使得经过矿化滤芯生产的净水，比普通净水更具有益矿物质。远红外矿化球具有活化功能，经远红外辐射，水中大分子集团变为小分子集团，从而水中含氧量增加，使水具有更好的生物活性，能加快人体吸收，能够改善微循环，有益于身体健康。长期饮用经过该矿化滤芯处理的水，具有调节人体机能平衡，提高免疫力，防治肾脏结石、清洁血管内壁、促进新陈代谢、防治皮肤疾病等多种功能，尤其适合于过量饮用普通瓶装纯净水而造成的矿物质缺乏综合症。
BH09-20：大T净矿磁
231	口径:1/4内牙
232	尺寸:10寸
233	颜色:白色
234	材质:净矿磁
用途:水过滤
特点：能有效去除水中为有毒物质、净化水质、麦饭石含有人体所必须的钾、钠、镁、磷、常时的元素喝锌、铁、硒、铜、锶、碘、偏硫酸等十八代微量元素，在通常情况下麦饭石溶出液中四种微量元素（偏硅酸、SR、ZN、FK)含量超过国家标准，四大特性：一、生物活化二、吸附性 三、矿化性 四、水质调整 
BH09-19：大T树脂
235	口径:1/4内牙
236	尺寸:10寸
237	颜色:白色
238	材质:树脂
用途:水过滤
特点：适用于含盐量较高的水源，生化制品分离。能把水的硬度明显降低，预防结石、去除茶垢。适用去除水中具有俗称硬水及茶垢的钠.钾.镁等，并可软化水质。软水作为家庭用水可使热水淋浴器具、管道等避免结垢堵塞，延长使用寿命；可使洗用水器表面免除水渍残留，卫生设施保持光亮如新；使洗涤衣物不泛黄、不结硬。同时，用软水沐浴、梳洗，具有美容护肤作用。可反复再生循环使用：一般每个月再生一次，软水器再生方法很简单，只要将滤芯从滤水筒内取下，浸入饱和盐水中4小时以上，间中摇松滤芯里的树脂滤料。再重新插入滤水筒内装好，排走滤芯内的盐份（排盐份时，树脂后面的滤芯不要连接，水没咸味后才把树脂芯后的滤芯装回使用），这样可正常使用了。
BH09-18：大T一体超滤
239	口径:1/4内牙
240	尺寸:10寸
241	颜色:白色
242	材质:聚砜
用途:1.强度高、耐酸碱、耐细菌腐蚀、耐温性能好；
2.表面非极性，无任何吸附作用；
3.比表面积大，单位体积填装密度大；
4.微孔均匀，微孔形态为裂纹形，截留率比圆孔型微孔膜高，通量比圆孔型微孔膜大，性能稳定。
特点：浓缩和分离水中大分子物质、微粒、胶体、有机物，截留细菌、藻类等。
BH09-17：插入式超滤膜
243	口径:
244	尺寸:10寸
245	颜色:白色
246	材质:中空纤维
用途:1.强度高、耐酸碱、耐细菌腐蚀、耐温性能好；
2.表面非极性，无任何吸附作用；
3.比表面积大，单位体积填装密度大；
4.微孔均匀，微孔形态为裂纹形，截留率比圆孔型微孔膜高，通量比圆孔型微孔膜大，性能稳定。
特点：浓缩和浓缩和分离水中大分子物质、微粒、胶体、有机物，截留
BH09-33：韩式UDF
247	口径:
248	尺寸:10寸
249	颜色:白色
250	材质:活性碳
用途:第二级过滤，用于吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味等
特点：具有优良的有机物、气味、余氯(Cl2)及色素的吸附能力。
*水通量大，使用寿命长。
*具有良好的耐温及耐酸碱性能以及化学兼容性，适用性广泛。
BH09-34：韩式CTO
251	口径:
252	尺寸:10寸
253	颜色:白色
254	材质:活性碳
用途:用在水处理设备中用以除去水的余氯、化学农药、异色、异味、并过滤细微杂质等，在纯水机中用于第三级当中起到保护RO膜的作用。
特点：采用碘质900以上的煤质性炭作为过滤料，经过三次除硫铁加工处理，或以优质植物碳，加以食品级的粘合剂烧结压缩成形。压缩活性炭内外均分别包裹着一层有过滤作用的无纺布，确保炭芯本身不会掉落碳粉，炭芯两端装有柔软的丁晴橡胶密封垫，使碳芯装入滤筒具有良好的密封
BH09-35：韩式后置活性碳
255	口径:
256	尺寸:10寸
257	颜色:白色
材质：活性碳
用途:后置活性炭滤芯采用优质椰壳抑菌活性炭为滤材，主要用来改善水的口感，消除异味。
特点：炭颗粒排列规则，"炭粒密度均匀，稳定的结构。压差低，混浊度小，强度高，吸附值高，水流稳定
BH09-36：韩式微滤
258	口径:
259	尺寸:10寸
260	颜色:白色
材质：PP滤芯
用途:一般用在水处理设备的第一级，用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质
特点：采用无毒无味的聚丙烯为原料，采用国际通用的渐变径工艺生产,纤维在热粘合过程中形成三维微孔结构,微孔孔径由内向外呈梯度分布,集表面,深层,粗精滤为一体,可截留不同料径的杂质，具有流量大、耐腐蚀、耐高压、低成本等特点。
BH14-38：管爪
261	口径:1/4
262	尺寸:
263	颜色:白色
材质：塑料
用途：各种型号快速接头\三通\直通\弯头\压力桶堵头\反冲球阀。
BH14-37：生料带
264	口径:
265	尺寸:
266	颜色:白色
材质：聚四氟乙烯
用途：膨体聚四氟乙烯生料带主要用作盘更及螺纹口密封。
特点：生料带又称密封带，止泄带。是由聚四氟乙烯分散树脂经糊状挤出、压延而成的不含任何添加剂的带状制品。呈白色、表面光滑，质地均匀，具有优异的耐热性、耐腐蚀性，并且自粘性、贴合性好，有很好的密封性。可广泛用于纯氧、煤气、强氧化剂、强腐蚀性介质和高温蒸汽等管道螺纹丝口密封以及泵、阀、设备形状复杂的填充密封。
 　　　　
BH14-36：管塞
267	口径:
268	尺寸:
269	颜色:白色
材质：塑料
用途：三通球阀、鹅颈龙头、普通接头、快速接头、滤瓶膜壳、各类夹子等五金塑料净水器配件。
特点：无异味尼龙材料，用于2分，3分PE管。