本实用新型公开了一种过滤磁化一体净水器，包括外壳和密封盖，所述密封盖设于所述外壳上端，所述密封盖底端设有滤芯，所述滤芯与所述外壳之间形成一密封型腔，所述密封盖上设有进水孔和出水孔，所述进水孔与所述滤芯相连通，所述出水孔与所述密封型腔相连通；所述出水孔两侧相对设有磁体。因此，可通过进水孔与进水管连接，出水管与出出水孔连接，因此，水通过进水管进入到滤芯中，经过滤芯对水过滤后排入到滤芯与外壳形成的密封空间内，在需要接水时，过滤的水通过出水孔排出，由于在出水孔的两侧设置了磁体，因此通过磁体对水磁化；由于磁体是设置在出水孔两侧，因此实现过滤与磁化为一体，从而减小了净水器的体积和成本。

1、一种过滤磁化一体净水器，包括外壳和密封盖，所述密封盖设于所述外壳上端，所述密封盖底端设有滤芯，该滤芯伸入所述外壳内部，所述滤芯与所述外壳之间形成一密封型腔，所述密封盖上设有进水孔和出水孔，所述进水孔与所述密封腔体相连通，所述出水孔与所述滤芯相连通；其特征在于，所述出水孔两侧相对设有磁体。
2、如权利要求1所述的过滤磁化一体净水器，其特征在于，所述磁体嵌入所述密封盖内部。
3、如权利要求1所述的过滤磁化一体净水器，其特征在于，所述密封盖与所述外壳可拆卸连接，所述滤芯与所述密封盖可拆卸连接。
4、如权利要求1、2或3所述的过滤磁化一体净水器，其特征在于，所述密封盖内部还设有斜面，所述外壳上套有第一密封圈，所述第一密封圈与所述斜面贴合；所述滤芯上套有第二密封圈，且该第二密封圈位于所述滤芯与所述密封盖之间。
5、如权利要求2所述的过滤磁化一体净水器，其特征在于，所述磁体数量为两组，两组所述磁体相对设于所述出水孔两侧。
6、如权利要求4所述的过滤磁化一体净水器，其特征在于，所述密封盖上还设有标示。
7、如权利要求4所述的过滤磁化一体净水器，其特征在于，所述进水孔和所述出水孔均为螺孔。

一种过滤磁化一体净水器
技术领域
本实用新型涉及水净化领域，具体涉及一种过滤磁化一体净水器。

背景技术
目前许多饮用水需要通过净化后需要磁化处理，然后在饮用，目前市场上拥有许多净水器是过滤器与磁化器相互分开，不仅增加了净水器的体积，并且增加成本，鉴于以上缺陷，实有必要设计一种过滤磁化一体净水器。

实用新型内容
    本实用新型所要解决的技术问题在于：提供一种过滤磁化一体净水器，来解决现有的净水器磁化与过滤为分体式，因此增加净水器的体积和成本问题。
为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：一种过滤磁化一体净水器，包括外壳和密封盖，所述密封盖设于所述外壳上端，所述密封盖底端设有滤芯，该滤芯伸入所述外壳内部，所述滤芯与所述外壳之间形成一密封型腔，所述密封盖上设有进水孔和出水孔，所述进水孔与所述密封腔体相连通，所述出水孔与所述滤芯相连通；所述出水孔两侧相对设有磁体。
进一步，所述磁体嵌入所述密封盖内部。
进一步，所述密封盖与所述外壳可拆卸连接，所述滤芯与所述密封盖可拆卸连接。
进一步，所述密封盖内部还设有斜面，所述外壳上套有第一密封圈，所述第一密封圈与所述斜面贴合；所述滤芯上套有第二密封圈，且该第二密封圈位于所述滤芯与所述密封盖之间。
进一步，所述磁体数量为两组，两组所述磁体相对设于所述出水孔两侧。
进一步，所述密封盖上还设有标示。
进一步，所述进水孔和所述出水孔均为螺孔。
与现有技术相比，该过滤磁化一体净水器，包括外壳和密封盖，所述密封盖设于所述外壳上端，所述密封盖底端设有滤芯，该滤芯伸入所述外壳内部，所述滤芯与所述外壳之间形成一密封型腔，所述密封盖上设有进水孔和出水孔，所述进水孔与所密封型腔相连通，所述出水孔与所述滤芯相连通；所述出水孔两侧相对设有磁体。因此，可通过进水孔与进水管连接，出水管与出水孔连接，所以水通过进水管进入到密封型腔中，通过水的压力伸入到滤芯内，因此达到滤芯对水起到过滤作用，在需要接水时，过滤的水通过出水孔排出，由于在出水孔的两侧设置了磁体，因此通过磁体对水磁化；由于磁体是设置在出水孔两侧，因此实现过滤与磁化为一体，从而减小了净水器的体积和成本。

附图说明
图1是本实用新型过滤磁化一体净水器的剖视图；
图2是本实用新型过滤磁化一体净水器所述密封盖的剖视图；
图3是本实用新型过滤磁化一体净水器所述密封盖的局部放大剖视图；
图4是本实用新型过滤磁化一体净水器的局部放大剖视图；
图5是本实用新型过滤磁化一体净水器所述密封盖的主视图。

具体实施方式
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明。
    在下文中，阐述了多种特定细节，以便提供对构成所描述实施例基础的概念的透彻理解。然而，对本领域的技术人员来说，很显然所描述的实施例可以在没有这些特定细节中的一些或者全部的情况下来实践。在其他情况下，没有具体描述众所周知的处理步骤。
如图1-5所示，一种过滤磁化一体净水器，包括外壳1和密封盖2，所述密封盖2设于所述外壳1上端，所述密封盖2底端设有滤芯3，该滤芯3伸入所述外壳1内部，所述滤芯3与所述外壳1之间形成一密封型腔4，所述密封盖2上设有进水孔5和出水孔6，所述进水孔5与所述密封型腔4相连通，所述出水孔6与所述滤芯3相连通；所述出水孔6两侧相对设有磁体。因此，过滤磁化一体净水器，可通过进水孔5与进水管连接，出水管与出出水孔6连接，所以，水通过进水管进入到密封型腔4中，在水压的作用下，水渗入到滤芯3内，达到对水起到过滤作用，在需要接水时，过滤后的水通过出水孔6排出，由于在出水孔6的两侧设置了磁体7，因此通过磁体7对水磁化；由于磁体7是设置在出水孔6两侧，因此实现过滤与磁化为一体，从而减小了净水器的体积和成本。
进一步，所述磁体7嵌入所述密封盖2内部。因此，能有效防止磁体7从密封盖2上脱落。
进一步，所述密封盖2与所述外壳1可拆卸连接，所述滤芯3与所述密封盖2可拆卸连接。因此便于更换滤芯3。
进一步，所述密封盖2内部还设有斜面201，所述外壳1上套有第一密封圈101，所述第一密封圈101与所述斜面201贴合；所述滤芯3上套有第二密封圈301，且该第二密封圈301位于所述滤芯3与所述密封盖2之间。因此，通过第一密封圈101与斜面201贴合，因此，增加外壳1与密封盖2的密封性。第二密封圈201是增加滤芯3与密封盖2的密封性。
进一步，所述磁体7数量为两组，两组所述磁体7相对设于所述出水孔6两侧。因此，通过两组磁体7增加磁化的强度。
进一步，所述密封盖2上还设有标示202。因此，在接水管时，避免进水孔5和出水孔6弄混淆。
进一步，所述进水孔5和所述出水孔6均为螺孔。因此，便于进水孔5和出水孔6接管。
本实用新型不局限于上述具体的实施方式，本领域的普通技术人员从上述构思出发，不经过创造性的劳动，所做出的种种变换，均落在本实用新型的保护范围之内。

图1

图2

图3

图4

图5